
[bookmark: _Toc86499316][bookmark: _Toc507578763][bookmark: _Toc515459464][bookmark: _Toc507578861][bookmark: _Toc24867][bookmark: _Toc2559]东莞市海心沙资源综合利用中心环保热电厂2026-2028年度电机设备维修采购项目技术需求书

1、基本概况
东莞市海心沙资源利用中心环保热电厂项目（下称海心沙环保热电厂）焚烧处理生活垃圾2250吨/日，余热锅炉和汽轮发电机组配置为中温中压，配置3台余热锅炉及2台40WM中温中压、纯凝汽式汽轮发电机组。
项目名称：海心沙环保热电厂电机年度维修项目
建设地点： 广东省东莞市麻涌镇大步村海心沙岛新东元环保投资有限公司。
2、 [bookmark: _Toc3026][bookmark: _Toc21650][bookmark: _Toc19291]海心沙电厂电机设备运行概述
电机是电厂中不可或缺的关键设备，作为生产运行中的核心驱动设备，其运行状态直接关系到电厂的安全性、稳定性和经济效益，其中例如一次风机、引风机、垃圾吊等关键设备电机的稳定性直接影响锅炉、汽轮机组等关键设备运行安全。
海心沙电厂运行近四年，近两年电机故障率明显增加，尤其是垃圾吊、渣吊、循环水泵等关键设备电机，其中大部分电机故障需委外处理。根据电机故障率增加，建议采取委外年度维修的方式，既保证电机故障及时排除满足生产设备运行安全又能减轻电检人员工作量，避免生产缺陷累计。
3、 电机维修内容
（所列清单中，设备除转子轴承位、端盖轴承室无法修复时应需按更换处理，其他设备（包含电机所必须但未列明的辅件或部件等）应按更换处理；其他如外运检查、检测等服务费用，应对应包含在故障类别电机项目中，无论最终是否修复，均不另支付拆装费、运输、检查、检测等相关费用）
	电机名称/型号
	分项名称
	备注

	高压电机

	引风机YPT630-4
（2250kw）
	轴承更换（含现场拆、装，下同）
	

	
	线圈更换(专用变频线圈）包括真空浸漆
	

	
	转子轴修复
	

	
	动平衡试验
	

	
	冷却器清洗查漏、冷却风扇轴承更换
	

	
	轴承座修复
	

	
	整体油漆翻新
	

	
	联轴器找中心
	

	一次风机YPT400-4
（450kw）
	轴承更换
	

	
	线圈更换（专用变频线圈）包括真空浸漆
	

	
	转子轴修复
	

	
	动平衡试验
	

	
	冷却器清洗查漏、冷却风扇轴承更换
	

	
	轴承座修复
	

	
	整体油漆翻新
	

	
	联轴器找中心
	

	给水泵YTP400-2
（500kw）
	轴承更换
	

	
	线圈更换（专用变频线圈）包括真空浸漆
	

	
	转子轴修复
	

	
	动平衡试验
	

	
	冷却器清洗查漏、冷却风扇轴承更换
	

	
	轴承座修复
	

	
	整体油漆翻新
	

	
	联轴器找中心
	

	循环水泵YKK560-10
（900kw）
	轴承更换
	

	
	线圈更换，包括真空浸漆
	

	
	转子轴修复
	

	
	动平衡试验
	

	
	冷却器清洗查漏、冷却风扇轴承更换
	

	
	轴承座修复
	

	
	整体油漆翻新
	

	
	联轴器找中心
	

	湿法循环泵YPT450-4
（630kw）
	轴承更换
	

	
	线圈更换（专用变频线圈）包括真空浸漆
	

	
	转子轴修复
	

	
	动平衡试验
	

	
	冷却器清洗查漏、冷却风扇轴承更换
	

	
	轴承座修复
	

	
	整体油漆翻新
	

	
	联轴器找中心
	

	空压机电机SAV250W-8TA
（285kw）
	轴承更换
	

	
	线圈更换，包括真空浸漆 
	

	
	转子轴修复
	

	
	动平衡试验
	

	
	冷却器清洗查漏、冷却风扇轴承更换
	

	
	轴承座修复
	

	
	整体油漆翻新
	

	低压电机

	250kw
	轴承更换
	

	
	变频电机线圈更换，真空浸漆（抗弧漆）
	

	
	转子轴修复
	

	
	动平衡试验
	

	
	轴承座修复
	

	
	整体油漆翻新
	

	
	联轴器找中心
	

	220kw
	轴承更换
	

	
	变频电机线圈更换，真空浸漆（抗弧漆）
	

	
	转子轴修复
	

	
	动平衡试验
	

	
	轴承座修复
	

	
	整体油漆翻新
	

	
	联轴器找中心
	

	200kw
	轴承更换
	

	
	变频电机线圈更换，真空浸漆（抗弧漆）
	

	
	转子轴修复
	

	
	动平衡试验
	

	
	轴承座修复
	

	
	整体油漆翻新
	

	
	联轴器找中心
	

	160kw
	轴承更换
	

	
	变频电机线圈更换，真空浸漆（抗弧漆）
	

	
	转子轴修复
	

	
	动平衡试验
	

	
	轴承座修复
	

	
	整体油漆翻新
	

	
	联轴器找中心
	

	132kw
	轴承更换
	

	
	变频电机线圈更换，真空浸漆（抗弧漆）
	

	
	转子轴修复
	

	
	动平衡试验
	

	
	轴承座修复
	

	
	整体油漆翻新
	

	
	联轴器找中心
	

	110kw
	轴承更换
	

	
	变频电机线圈更换，真空浸漆（抗弧漆）
	

	
	工频电机线圈更换，真空浸漆（抗弧漆）
	

	
	转子轴修复
	

	
	动平衡试验
	

	
	轴承座修复
	

	
	整体油漆翻新
	

	90kw
	轴承更换
	

	
	变频电机线圈更换，真空浸漆（抗弧漆）
	

	
	转子轴修复
	

	
	动平衡试验
	

	
	轴承座修复
	

	
	整体油漆翻新
	

	
	联轴器找中心
	

	82kw
	轴承更换
	

	
	变频电机线圈更换，真空浸漆（抗弧漆）
	

	
	转子轴修复
	

	
	动平衡试验
	

	
	轴承座修复
	

	
	整体油漆翻新
	

	45kw
	轴承更换
	

	
	变频电机线圈更换，真空浸漆（抗弧漆）
	

	
	转子轴修复
	

	
	动平衡试验
	

	
	轴承座修复
	

	
	整体油漆翻新
	

	37kw
	轴承更换
	

	
	变频电机线圈更换，真空浸漆（抗弧漆）
	

	
	转子轴修复
	

	
	动平衡试验
	

	
	轴承座修复
	

	
	整体油漆翻新
	

	30kw
	轴承更换
	

	
	变频电机线圈更换，真空浸漆（抗弧漆）
	

	
	转子轴修复
	

	
	动平衡试验
	

	
	轴承座修复
	

	
	整体油漆翻新
	

	22kw
	轴承更换
	

	
	变频电机线圈更换，真空浸漆（抗弧漆）
	

	
	转子轴修复
	

	
	动平衡试验
	

	
	轴承座修复
	

	
	整体油漆翻新
	

	18.5kw
	轴承更换
	

	
	变频电机线圈更换，真空浸漆（抗弧漆）
	

	
	转子轴修复
	

	
	动平衡试验
	

	
	轴承座修复
	

	
	整体油漆翻新
	

	11kw
	轴承更换
	

	
	变频电机线圈更换，真空浸漆（抗弧漆）
	

	
	转子轴修复、动平衡试验
	

	
	轴承座修复
	

	
	整体油漆翻新
	

	7.5kw
	轴承更换
	

	
	变频电机线圈更换，真空浸漆（抗弧漆）
	

	
	转子轴修复
	

	
	动平衡试验
	

	
	轴承座修复
	

	
	整体油漆翻新
	

	5.5kw及以下
	轴承更换
	

	
	变频电机线圈更换，真空浸漆（抗弧漆）
	

	
	转子轴修复
	

	
	动平衡试验
	

	
	轴承座修复
	

	
	整体油漆翻新
	

	潜水电机

	
渣坑泵7.5kw
	轴承更换
	

	
	电机线圈更换，真空浸漆（抗弧漆）
	

	
	转子轴修复
	

	
	动平衡试验
	

	
	轴承座修复
	

	
	机封更换
	

	
	水泵引出线更换（10米）
	

	
	整体油漆翻新
	

	
渗滤液池用搅拌机（5.5kw及以下）
	轴承更换
	

	
	电机线圈更换，真空浸漆（抗弧漆）
	

	
	转子轴修复
	

	
	动平衡试验
	

	
	轴承座修复
	

	
	机封更换
	

	
	水泵引出线更换（20米）
	

	
渗滤液收集池提升泵22kw
	轴承更换
	

	
	电机线圈更换，真空浸漆（抗弧漆）
	

	
	转子轴修复
	

	
	动平衡试验
	

	
	轴承座修复
	

	
	机封更换
	

	
	水泵引出线更换（10米）
	

	
潜水泵（5.5kw及以下）
	轴承更换
	

	
	电机线圈更换，真空浸漆（抗弧漆）
	

	
	转子轴修复
	

	
	动平衡试验
	

	
	轴承座修复
	

	
	机封更换
	

	
	水泵引出线更换（5米）
	

	
	整体油漆翻新
	

	特种电机

	垃圾吊抓斗电机MMGL 10000-4（37kw）
	轴承更换
	

	
	变频电机线圈更换，真空浸漆（抗弧漆）
	

	
	转子轴修复
	

	
	动平衡试验
	

	
	轴承座修复
	

	
	整体油漆翻新
	

	垃圾吊大车电机132MH/4 BRE100 FHL SR TW WE（9.2kw）
	轴承更换
	

	
	变频电机线圈更换，真空浸漆（抗弧漆）
	

	
	转子轴修复
	

	
	动平衡试验
	

	
	轴承座修复
	

	
	整体油漆翻新
	

	
	大车刹车总成修复
	

	垃圾吊小车电机132MH/4 BRE100 FHL SR TF（7.5kw）
	轴承更换
	

	
	变频电机线圈更换，真空浸漆（抗弧漆）
	

	
	转子轴修复
	

	
	动平衡试验
	

	
	轴承座修复
	

	
	整体油漆翻新
	

	
	小车刹车总成修复
	


4、维修单位要求
4.1维修单位必须具备以上清单中电机维修的实施的经验和案例（高压电机不少于2个实施案例）
4.2维修单位根据现场实际情况安排相应的拆装方案，自备拆装器械，高危场所电机的拆装方案须经甲方签发后实施。返厂电机由维修单位负责场内外运输，30kw及以上的电机由维修单位负责联轴器的找正；
4.3 30kw及以下电机换轴承由维修方提供，更换轴承必须使用具备授权认证的SKF品牌，对于更换变频电机线圈必须提供质量证明文件或合格证变频线出厂检测报告；
4.4对于电厂运行一类设备的电机，接甲方通知后1小时内必须立即响应，在满足甲方要求的合理时间内完成电机维修；
4.5对维修的电机应出具详细的维修项目内容并付照片，对电机损坏原因出具相应结论，维修过程出具试验过程记录表以及试验报告和验收单。
4.6期中考核要求
本次电机年度维修服务实行季度常态化考核管理制度，全程对承接单位服务履约情况、维修工作质量进行动态监督考评。考核内容全面覆盖服务周期履约、故障处置时效、维修施工质量、隐患整改闭环、售后响应保障等核心维度：对于履约不及时、不响应、质量不过关事宜，我司有权根据服务评分表内容检查服务对象，若每季度得分低于75分，我司有权采取通报批评、扣除服务费用、扣减履约保证金等处罚措施；若承接单位季度考核连续不合格、多次出现维修质量问题、拒不整改或履约严重违约的，我部门有权依据合同约定单方面解除服务合同。
附件1：服务考核评分表：
	序号
	类别
	细分项目
	评分细则
	满分
	评分
	扣分/加分事由

	1
	现场管理
 
	人员
	维保人员配置齐全，相关作业人员具有电工证、特种作业证等相应上岗资质，每缺1项扣1分，扣至0分为止。
	5
	 
	 

	2
	
	检修质量
	按规程完成电机季度检修项目（轴承检查更换、绕组检测、接线紧固、风扇及风罩检查、润滑脂更换等），项目齐全、质量合格得20分，每缺1项或不合格扣3分，扣至0分为止。
	20
	 
	 

	3
	
	故障处理
	及时处理电机运行故障，返修率低，全季无返修得10分，每次返修扣3分，扣至0分为止。
	20
	 
	 

	4
	
	计划执行
	按季度维保计划按时完成各项任务，全季无延期得5分，每次延期扣2分，扣至0分为止。
	15
	 
	 

	5
	
	应急响应
	突发故障及时响应到场处理，全季无超时得5分，每次超时扣2分，扣至0分为止。
	20
	 
	 

	6
	
	档案记录
	[bookmark: _GoBack]维保记录完整规范、季度维保总结报告及试验报告齐全归档得10分，每缺1份或记录不合格扣2分，扣至0分为止。
	10
	 
	 

	7
	安全
	安全生产
	每出次安全事件一次扣2分，扣至0分为止。
	10
	 
	 

	合计
	100
	 
	 


备注：1. 本评分表满分100分，考核周期为季度；2. 评分栏由考核人员根据实际情况填写；3. 扣分/加分事由栏需注明具体情况及依据。
4.7对维保单位修复后的电机质保不少于一年。
4.8服务期限：自合同签订之日起为期两年。

20


