[bookmark: _Toc9218_WPSOffice_Level1][bookmark: _GoBack]采购文件
本公司（东莞市新东元环保投资有限公司）因运营生产需要，需采购热控仪表类备品备件协议供货单位，现将相关情况介绍如下：
[bookmark: _Toc18594_WPSOffice_Level1]一、项目名称及内容
[bookmark: _Toc12547_WPSOffice_Level1]项目名称：东莞市海心沙资源综合利用中心环保热电厂2026年度热控专业备品备件采购项目
项目内容：成交人负责提供本项目备品备件采购、包装、保管、供货、运输、提供技术资料、质量保证及售后服务等内容。
二、项目概况
东莞市海心沙资源综合利用中心环保热电厂项目位于东莞市麻涌镇大步村海心沙岛，该项目用地面积约105亩，总投资13.75亿元，通过焚烧发电方式处理生活垃圾和一般工业垃圾，处理规模达2250吨/天，年发电量超5亿千瓦时。项目配置 3*750 吨/天炉排炉焚烧处理线和2*40兆瓦凝汽式汽轮发电机组等系统设施，采用烟气超净排放技术，实现烟气排放指标优于国家标准与欧盟标准。
[bookmark: _Hlk73112413]本项目采购信息在东莞实业投资控股集团有限公司网站发布（http://www.dgsy.com.cn/）、广东东实环境股份有限公司网站（http://www.dshuanbao.com.cn/）发布。
[bookmark: _Toc22880_WPSOffice_Level1]三、报价人资格要求
1、报价人必须是具有独立承担民事责任能力的企业或事业单位法人或其它组织。【提供《营业执照》复印件（加盖公章）或《事业单位法人证书》复印件（加盖公章）或其他主体证书复印件（加盖公章）】
2、报价人必须具有2023年1月1日起至今同类货物（热控仪表类备件）供货的经验。【按合同签订时间为准，须提供合同关键页复印件（包含但不限于合同首页、合同金额页、合同签字页等）、对应业绩项目合同期内任意一期已开具的发票证明材料加盖公章】
3、报价人须提供报价截止日前6个月内任意1个月依法缴纳税收及无欠税的证明材料。如依法免税的，须提供相
应证明材料。【证明材料须加盖公章】
4、未被列入东实环境及下属企业相关领域黑名单。
[bookmark: _Toc28023_WPSOffice_Level1]四、采购内容及要求
[bookmark: _Toc18594_WPSOffice_Level2]（一）采购清单及品质要求详见附件八《东莞市海心沙资源综合利用中心环保热电厂2026年度热控专业备品备件采购项目清单》。本项目为年度协议供货，清单中数量仅供参考，成交人须根据采购人实际下单情况进行供货。
报价人应详细核对及阅读采购清单及技术要求，如有遗漏造成报价失误由报价人自行负责。
[bookmark: _Toc12547_WPSOffice_Level2]（二）所有物资必须符合采购清单内的材质、性能、规格、工艺等要求；且均为合格产品，来源合法。若有品牌要求，报价人须保证所供货物为品牌正品，报价人供货前或供货时，采购人有权要求报价人出具品牌授权证明材料；若无具体品牌要求，在满足规格型号的条件下，可选择国产优质品牌，符合国家或行业标准。
（三）货物必须为全新的合格产品，带有出厂凭证，设备型号需符合采购人附件八《东莞市海心沙资源综合利用中心环保热电厂2026年度热控专业备品备件采购项目清单》要求且符合国家相关标准。供货时报价人有义务配合采购人进行货品真伪验证（供货时出具合格有效的出厂证明、合格证、检测证明等相关文件）。
（四）货物完成供货后经双方验收合格之日起质保一年。
（五）如采购人所要求货物品牌对应型号已停产或已更换型号编号，报价人可提供同品牌、同等或更优参数、同材质、满足采购人机械尺寸、使用需求及必须匹配采购人原设备、原配件的其他型号替代品。如更新型号替代品必须增加其他设备或配件才能匹配采购人原有设备使用的，响应人必须以成套设备作为替代品，并备注说明情况。
采购人有权要求成交人提供上述相关佐证资料，如经采购人核实成交人所报货物不符合前述要求的，采购人有权取消成交人成交资格。
（六）本项目为采购人原设备配套用备品备件，报价人所报货物必须满足本项目附件清单所要求对应品牌型号的全部参数要求。
若报价人所报品牌与之偏离的，必须经采购人同意后方可提供同等或更优档次品牌及质量的产品，且须在报价清单“备注”中写明，否则视为无效报价。采购人有权随时要求报价人对所报品牌产品进行质量说明或提供相关证明资料。
（七）如报价人所报备品备件在实际供货中质量低于采购人采购清单的品牌标准或与采购人原有设备有任何不适配或无法满足使用需求的，采购人有权要求报价人在限期内将生产物资更换为采购人原附件清单内的品牌型号生产物资。如报价人拒绝或无法在限期内更换的，采购人有权自行购买，所产生的费用差额由报价人承担，报价人拒绝响应达三次以上的，采购人有权单方面取消合同并追究报价人的违约责任。
（八）如经采购人核实报价人所报偏离不符合采购人需求及实际运营要求的，采购人有权取消成交人中标资格。
（九）有其他技术疑问请咨询：袁工13750179258 
[bookmark: _Toc13465_WPSOffice_Level1]五、完成时间
自合同签订之日起，协议供货期一年。协议供货期内，成交人按合同单价及采购人实际下单数量进行分批供货，自采购人发出单批次供货通知之日起，成交人在30个日历天内完成该批次供货。
[bookmark: _Toc5169_WPSOffice_Level1]六、报价保证金
[bookmark: _Hlk80275625]1、各报价人应按询价文件规定的金额在项目开标前交纳报价保证金到东莞市新东元环保投资有限公司（银行转账，不接受第三方担保及现金），未成交的报价人报价保证金在开标结束后由采购人申请无息退还；成交人的报价保证金自动转为履约保证金。
2、报价人与交款人名称必须一致，非报价人缴纳的报价保证金无效。
3、报价保证金金额：
人民币伍仟元整（￥5,000.00）。
4、报价保证金收款账户信息：
帐户名称：东莞市新东元环保投资有限公司
开户银行：中国银行股份有限公司东莞分行 
[bookmark: _Toc22752_WPSOffice_Level1]银行帐号：669170104633
七、支付方式
[bookmark: _Hlk77259672][bookmark: _Hlk63759280]1、每月3日前，成交人向采购人提交上月供货对账单，双方对验收合格入库的货物数量及金额核对无误后，成交人在三个工作日内向采购人提交合法有效的等额增值税专用发票，采购人在当月25日前向成交人支付上月入库货物金额的100%。成交人逾期递交对账单或发票的，采购人有权延迟一个月付款。
[bookmark: _Hlk57795626]2、成交人缴存的履约保证金在本项目协议期满最后一批货到验收合格之日后，成交人没有任何违约的情况下由成交人提交退款申请，采购人在收到退款申请后30个日历日内一次性无息退回。
八、报价
[bookmark: _Hlk38315765]本项目为固定单价包干，报价包含货物、税费、人工费、装卸费、运费、服务费等一切为满足项目实施可能产生的费用。
[bookmark: _Toc6431_WPSOffice_Level1]九、定标
1、本项目采购两家协议供货商，以暂定总价最低的两家报价为成交单位，以两家成交单位中最低价的清单品项分别筛选两位成交人的成交清单。
2、开标结束后由我司招标成本部将相关询价情况报我司招标采购工作小组审定，由我司招标采购工作小组定标。
3、本项目如发生多次采购，根据以下情况可以现场申请转换采购方式继续采购：
（1）当有效供应商只有2家时，经招采小组论证，采购文件没有不合理条款、采购程序符合规定的，经采购人和作出实质性响应的供应商代表同意后，可现场更改为2家供应商继续竞争性谈判采购。
（2）当有效供应商只有1家时，经招采小组论证，采购文件没有不合理条款、采购程序符合规定的，经采购人和作出实质性响应的供应商代表同意后，可现场更改为1家供应商继续定向谈判采购。
（3）若不同意转换采购方式，退出投标的供应商，投标保证金按采购文件规定退还。
4、如采购人对采购标的整体或主要部件有约定多个品牌且采购项目采用最低评标价法的，提供相同品牌产品的不同响应人参加同一合同项下报价，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的响应人参加评标（或参与转方式采购）；如以上响应人报价相同的，则采取随机抽取方式确定参加评标（或参与转方式采购）的响应人，其他响应人报价无效。
[bookmark: _Toc17260_WPSOffice_Level1]十、采取的合同文本
合同签订的依据为采购文件、报价文件及补充说明等。确定成交人后，成交人在15个工作日内与采购人签订合同（详见附件合同模板）。
报价人收款前需向采购人提供请款材料和开具合法有效等额的增值税专用发票，否则采购人有权拒绝付款。
十一、报价文件的组成部分（响应人本项资料如有不全，则作无效报价处理）
1、 [bookmark: _Toc22880_WPSOffice_Level2]报价函（模板，详见附件）及报价清单（详见附件八，必须包含本项目所有的子项报价）；
[bookmark: _Toc28023_WPSOffice_Level2]2、法人证明（模板，详见附件）以及法人身份证复印件并加盖公章；
[bookmark: _Toc13465_WPSOffice_Level2]3、法人授权书（模板，详见附件）及被委托人身份证复印件并加盖公章；
[bookmark: _Toc5169_WPSOffice_Level2]4、报价人营业执照复印件并加盖公章；
5、业绩证明材料（按本项目报价人资格要求提供资料，加盖公章）；
6、响应人报价截止日前6个月内任意1个月依法缴纳税收证明材料。如依法免税的，须提供相应证明材料。(证明材料须加盖公章)
7、响应人无欠税证明材料（在全国统一规范电子税务局平台开具，证明材料须加盖公章）；
[bookmark: _Toc6431_WPSOffice_Level2]8、本项目采购文件要求的其他资料（如有，加盖公章）。
[bookmark: _Toc17260_WPSOffice_Level2]9、投标人未到场声明（法定代表人或授权委托人未参与现场开标必须提供，详见附件，加盖公章）；
10、报价保证金汇入情况说明。
响应人须严格按照采购人提供的表单格式及要求报价，按文件模板要求签字、盖章。响应文件必须装订或胶装成册，正本必须每页加盖公章，副本可使用正本复印件但必须于封面及骑缝处加盖公章。
十二、响应文件份数及要求
1、正本一份、副本一份。
2、响应人所递交的响应文件正本必须为盖章原件，公章、私章或签字不得为彩色/黑白的打印件/复印件。
3、响应人需将本项目密封文件袋封面（附件一）粘贴于响应文件密封袋上。因未粘贴密封文件袋封面而导致无法辨认采购项目的，对报价造成影响的风险由响应人自行承担。
4、响应文件必须密封完好，装有响应文件的文件袋须贴有密封条，于骑缝处加盖企业公章。不得以快递文件袋作为密封。响应文件未按要求密封（或破损）的，由响应人自行承担由此造成的风险。
[bookmark: _Toc406_WPSOffice_Level1]十三、开标时间及地址
开标时间：2026年9 月 9日（星期三 ）上午10：30  。
本项目报价人可选择现场递交报价文件或邮寄报价文件，其中：
（1）现场递交报价文件：报价人须委派法定代表人或授权委托人按时到开标地址提交报价文件并参加开标会议，开标时间后到达的拒收报价文件。
报价人提交报价文件地址：东莞市麻涌镇大步村海心沙岛东莞市新东元环保投资有限公司二楼会议室（路线指导图如下），逾期无效。
[image: d51ca4f950ea6da1bee83e43c380412]
（2）邮寄递交报价文件：报价人必须确保响应文件密封完好，在开标截止时间前一日送达采购人处，须使用顺丰速运提前寄送（运费自理，采购人拒收到付件），因邮寄造成响应文件破损无效或文件丢失的责任由报价人自负，因快递派件人员无工作证等原因（如顺丰即日达）造成快递派件问题的责任由报价人自负，开标时间后送达的响应文件无效。
收件地址：东莞市麻涌镇大步村海心沙岛东莞市新东元环保投资有限公司二楼
联系人：徐小姐
联系电话：0769- 81219261
★十四、注意事项
[bookmark: _Hlk517879660]1、若响应人未按规定时间递交响应文件，视为放弃报价资格。
2、响应人如未按要求交纳保证金，则视为放弃报价/成交资格。
3、采购人向响应人提供的有关资料和数据，是采购人现有的能使响应人利用的资料，采购人对响应人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。
4、本项目执行过程中将遵循国家、省、市有关法律、法规、标准、技术规范和规范性文件的最新规定。
5、本项目仅可提交一个报价方案，提交两个或以上报价方案的响应人视为无效报价。
6、本项目不接受响应人其他附加条件。
7、有下列情形之一的，报价保证金将被没收，并纳入采购人供应商黑名单：
1）中标后无正当理由放弃中标或不与采购人签订合同。
2）成交人将本项目转让给他人，或者在报价文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人。
3）响应人提供虚假报价文件或虚假补充文件。
8、有下列情形之一的，视为响应人串通询价，其响应无效，并纳入采购人供应商黑名单：
（1）不同响应人的响应文件由同一单位或者个人编制；
（2）不同响应人委托同一单位或者个人办理响应事宜；
（3）不同响应人的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
（4）不同响应人的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异；
（5）不同响应人的响应文件相互混装；
（6）不同响应人的响应保证金从同一单位或者个人的账户转出。
9、已列入采购人及上级单位部门黑名单的响应人视为无效报价。
东莞市新东元环保投资有限公司
2026年 8 月31日








附件1 [bookmark: _Toc7977_WPSOffice_Level1][bookmark: _Hlk524442005]密封文件袋封面

[bookmark: _Toc406_WPSOffice_Level2]
[bookmark: _Toc21841_WPSOffice_Level2]东莞市海心沙资源综合利用中心环保热电厂2026年度热控专业备品备件采购项目

报价文件




报价人名称（加盖公章）：                 
联 系 人：                               
联系电话：                               
日  期：                                 



附件2 [bookmark: _Toc25465_WPSOffice_Level1]报价函
[bookmark: _Toc7726_WPSOffice_Level1]报价函

东莞市新东元环保投资有限公司：
针对贵司关于东莞市海心沙资源综合利用中心环保热电厂2026年度热控专业备品备件采购项目，我司愿意按报价清单单价承接此项目的供货及服务工作，暂定总价价税合计人民币xxxx元（大写），¥xxx.00（小写）。



报价人名称（加盖公章）：
法定代表人（签名或盖章）：
联系人：
联系电话：
日期：

[bookmark: _Toc20373_WPSOffice_Level1]

附件3 [bookmark: _Toc28030_WPSOffice_Level1]法人证明
[bookmark: _Toc7977_WPSOffice_Level2]法定代表人身份证明书

东莞市新东元环保投资有限公司：
本证明书声明：注册于     （国家名称）的　　（报价人名称）在下面签字的　　　　　（法定代表人姓名、职务）为本公司的合法代表人（须附法定代表人身份证复印件）。
特此证明



报价人名称（加盖公章）：
报价人地址：
法定代表人（签名或盖私章）：
职务：


法定代表人身份证复印件
[bookmark: _Toc384752807]

附件4 [bookmark: _Toc14680_WPSOffice_Level1]法人授权书
[bookmark: _Toc25465_WPSOffice_Level2]授权委托书

东莞市新东元环保投资有限公司：
本委托书声明：在下面签字的（填写法定代表人姓名、职务）代表（填写报价人名称）委托在下面签字的（填写受委托人的姓名、职务）为本公司的合法代表人，就东莞市海心沙资源综合利用中心环保热电厂2026年度热控专业备品备件采购项目等相关供货、服务的谈判和合同的签订、执行，以我方的名义处理一切与之有关的事宜（相关身份证复印件须附后）。

本委托书于　年　月　日至　年　月　日签字生效，特此声明。（有效期不得少于90个日历日）

报价人名称（加盖公章）：
报价人地址：
法定代表人（签字或盖章）：
职务：
受委托人（签字或盖章）：
职务：
日期：

授权委托人身份证复印件



附件5 [bookmark: _Toc28985_WPSOffice_Level1][bookmark: OLE_LINK11]投标人未到场声明
[bookmark: _Toc7726_WPSOffice_Level2]投标人未到场声明
东莞市新东元环保投资有限公司：
我司就参加东莞市海心沙资源综合利用中心环保热电厂2026年度热控专业备品备件采购项目报价工作，作出郑重说明：
我司保证投标资格审查材料及其后提供的一切材料都是真实的；
我司因         原因情况未能到现场参加开标工作，对开标结果不存在任何异议。
 
 
 
 
供应商名称（加盖公章）：
法定代表人（签字或盖章）：
日期：






附件6 [bookmark: _Toc4791_WPSOffice_Level1]报价保证金汇入情况说明
[bookmark: _Toc3217][bookmark: _Toc1367][bookmark: _Toc30323][bookmark: _Toc3118][bookmark: _Toc10037][bookmark: _Toc32088][bookmark: _Toc12220][bookmark: _Toc5428][bookmark: _Toc30346][bookmark: _Toc28801]报价保证金汇入情况说明
致：东莞市新东元环保投资有限公司
本单位已按东莞市海心沙资源综合利用中心环保热电厂2026年度热控专业备品备件采购项目的采购文件要求，于    年    月    日前以    （付款形式）  方式汇入指定帐户（帐户名称：             ，帐号              ,开户银行：               ）。
本单位报价保证金的汇款情况：（详见附件－报价保证金进帐单）
汇出时间：    年    月    日
汇款金额：（大写）人民币       元（小写：￥      元）
汇款帐户名称：  （必须是报价时使用的帐户名）   
帐    号：      （必须是报价时使用的帐号）     
开户银行：         省    市                    
本单位谨承诺上述资料是正确、真实的，如因上述证明与事实不符导致的一切损失，本单位保证承担赔偿等一切法律责任。
报价保证金退回时，请按上述资料退回。
（单位公章）
年  月  日
单位名称：                   
联系人：                     
单位电话：                   
联系人手机：                


附：我方报价保证金汇款凭证
	（粘贴汇款单或转账凭证复印件，并在骑缝上加盖公章，或是直接把转账凭证复印到此张纸上）






附件7 合同模板
甲方合同编号： 
乙方合同编号：

东莞市海心沙资源综合利用中心环保热电厂2026年度热控专业备品备件采购项目合同
                                                             
甲方： 东莞市新东元环保投资有限公司 
乙方： 
 
根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就东莞市海心沙资源综合利用中心环保热电厂2026年度热控专业备品备件采购项目的相关供货及服务事宜协商一致，特订立本合同，由甲乙双方共同遵守履行。
[bookmark: _Toc16526_WPSOffice_Level1]一、合同价款及要求
本合同固定单价包干，单价详见附件1《报价清单》，其中增值税税率为   %。合同固定单价含货物、税费、运费、装卸、人工费以及乙方履行本合同下的其他义务所应收取的全部费用。货物具体要求详见合同附件1《报价清单》。
[bookmark: _Toc30470_WPSOffice_Level1]二、交货及服务要求、时间、地点
（一）自合同签订之日起，协议供货期一年。协议供货期内，乙方按合同单价及甲方实际下单数量进行分批供货，自甲方发出单批次供货通知之日起，乙方在30个日历天内完成该批次供货。
（二）交货及服务地点：东莞市麻涌镇大步村海心沙岛。
（三）乙方所提供货物的规格、样式必须经甲方书面确认后进行供货，否则视为不合格货物予以退货，因此造成的任何损失由乙方承担。如甲方对货物的采购数量及款式作适当调整，乙方在本项目货物未着手制作前应当予以配合并作相应变更。
（四）如货物随附装箱清单、质量合格证明书、图纸资料、技术文件、检测报告等文件资料的，乙方应于交货时一并交付该等文件资料，并且确保该等资料有相应的、能够保证文件完好的包封。
（五）有规定有效期的产品（须注明出厂日期），必须在有效期内，且质保期自验收合格之日起为期一年。所有物资均符合采购清单内的品牌/规格/型号标准，并且来源合法。
[bookmark: _Toc28374_WPSOffice_Level1]三、付款方式
（一）每月3日前，乙方向甲方提交上月供货对账单，双方对验收合格入库的货物数量及金额核对无误后，乙方在三个工作日内向甲方提交合法有效的等额增值税专用发票，甲方在当月25日前向乙方支付上月入库货物金额的100%。乙方逾期递交对账单或发票的，甲方有权延迟一个月付款。
（二）乙方缴存的履约保证金（￥        .00）在本项目协议期满且最后一批货到验收合格之日后，乙方没有任何违约的情况下由乙方提交退款申请，甲方在收到退款申请后30个日历日内一次性无息退回。
（三）乙方的收款账户信息如下：
开户银行：
开户行账号： 
收款单位名：
收款单位统一社会信用代码（纳税人识别号）：
因乙方收款账户信息填写错误、变更账户、账户被冻结等非甲方原因，导致乙方未能收到本合同款项的，甲方不承担责任。
[bookmark: _Toc25644_WPSOffice_Level1]四、货物的验收和服务
（一）货物送达甲方指定地点后，在甲乙双方共同参加下进行验收，询价文件、报价文件、合同、厂家货物技术标准说明及国家有关的质量和环保标准规定，均为验收依据。验收过程所发生的一切费用由乙方承担，并签署项目验收报告。
（二）货物的包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施，在正常情况下能够保证货物的完好。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由乙方承担。
（三）验收按国家有关的规定、规范进行。验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏、质量不合格或不符合国家有关的规定、规范、行业标准或其它不符合本合同规定之情形者，甲方有权要求乙方立即予以更换或退货。如甲方选择更换的，乙方应在10个日历内更换，并且承担甲方由此产生的费用或损失，逾期则按照第六条第（一）款向甲方承担违约责任。如甲方选择退货的，甲方无须向乙方支付任何费用，并有权要求乙方支付合同总金额20%的违约金，违约金不足以赔偿因此给甲方造成的损失的，甲方有权另行追偿。
（四）货物在验收后，如因质量问题导致在使用过程中损坏而无法正常使用，经甲乙双方确认为质量问题后，甲方有权要求乙方立即予以更换或退货。如甲方选择更换的，乙方应在3个日历内更换，并且承担甲方由此产生的费用或损失，逾期则按照第六条第（一）款向甲方承担违约责任。如甲方选择退货的，甲方无须向乙方支付任何费用，并有权要求乙方退还已支付的费用，同时支付合同总金额20%的违约金，违约金不足以赔偿因此给甲方造成的损失的，甲方有权另行追偿。如甲乙双方对货物是否存在质量问题无法达成一致的，甲方有权聘请第三方机构进行检测，如检测结果为货物存在质量问题，则检测费用由乙方承担。
（五）货物必须具备出厂合格证，乙方保证合同货物是全新、未曾使用过的，其质量、规格及技术特征符合合同附件1的要求。否则，甲方有权要求乙方立即予以更换或退货。如甲方选择更换的，乙方应在10个日历内更换，并且承担甲方由此产生的费用或损失，逾期则按照第六条第（一）款向甲方承担违约责任。如甲方选择退货的，甲方无须向乙方支付任何费用，并有权要求乙方支付合同总金额20%的违约金，违约金不足以赔偿因此给甲方造成的损失的，甲方有权另行追偿。
（六）货物的样式、外观情况根据甲方要求，材质等符合国家或行业相关标准，且均为合格产品。
（七）质保期：货物完成供货后经甲乙双方验收合格之日起质保一年。
[bookmark: _Toc8841_WPSOffice_Level1]五、双方义务
[bookmark: _Toc28030_WPSOffice_Level2](一) 甲方义务
1、负责按合同规定日期向乙方支付合同款；
2、负责向乙方验收并确认货物的有关规格、产品款式、质量、安装等；
3、对乙方需要确认的内容，甲方应在48小时内给以确认或提出修改意见。如在48小时内不能确认，供货时间得以顺延。
[bookmark: _Toc14680_WPSOffice_Level2](二) 乙方义务
1、乙方按本合同的约定时间及标准进行供货及服务；
2、货物应满足甲方需求及本合同的约定，具体以实物为准；
3、如在验收过程中发现货物存在质量不合格、不符合有关国家或行业标准或与甲方《报价清单》不符等问题，乙方须按照甲方的要求在10个日历日内予以免费更换或退货，否则，乙方应按照第六条第（一）款向甲方承担违约责任。
[bookmark: _Toc11843_WPSOffice_Level1]六、违约责任
（一）乙方未按合同约定交期按时交货、安装或交付相关的技术资料的，每逾期一天则相应应向甲方支付合同总额的3‰作为违约金，逾期达20个日历日的，甲方有权单方解除合同，没收全部履约保证金。乙方应退还已支付的货款，并另行支付合同总金额20%的违约金，违约金不足以赔偿因此给甲方造成的损失的，甲方有权另行追偿。
（二）甲方未按合同约定日期按时付款的，每逾期一天则相应应向乙方支付未付款总额的3‰作为违约赔偿金，逾期达20个日历日的，乙方有权单方终止合同并要求甲方赔偿一切损失。
（三）因一方或双方遇不可抗力不能继续履行合同时，双方互免承担违约责任，可在结清已发生费用后，解除合同。
（四）乙方所提供的备品备件必须完全满足甲方原有设备的使用需求、机械尺寸及配套需求，如乙方成交清单中备品备件在实际供货中与甲方原有设备有任何不适配或无法满足甲方使用需求的，甲方有权要求乙方在限期内将备品备件更换为甲方原附件清单（附件2）内的品牌型号备品备件。如乙方拒绝或无法在限期内更换的，甲方有权自行购买，所产生的费用差额由乙方承担，乙方拒绝响应达三次以上的，甲方有权单方面取消合同并没收乙方缴纳的履约保证金，乙方还须另行向甲方支付合同总金额20%的违约金。
[bookmark: _Toc4307_WPSOffice_Level1]七、不可抗力
（一）不可抗力指战争、严重火灾、洪水、台风、地震等或其它双方认定的不可抗力事件。
（二）签约双方中任何一方由于不可抗力影响合同执行时，发生不可抗力一方应尽快将事故通知另一方。在此情况下，乙方仍然有责任采取必要的措施加速供货，双方应通过友好协商尽快解决本合同的执行问题。
[bookmark: _Toc2393_WPSOffice_Level1]八、争议的解决
因履行本合同发生的任何争议，双方本着友好互利的原则协商解决。协商不成时应向广州仲裁委员会东莞分会提起仲裁。除有争议的部分外，双方应继续履行本合同所约定的义务。
[bookmark: _Toc27346_WPSOffice_Level1]九、其它约定
（一）本合同任何内容的修改，须由双方进行协商，并另行签订补充协议或书面文件，所签订的补充协议或相关合同附件均为本合同不可分割部分，与本合同具有同等法律效力。任何一方自行更改或解除合同的，按违约处理；合同中未尽事项，由双方协商另行签订补充协议。
（二）任何一方未经另一方的书面同意，均不得将本合同的权利、义务、利益转移给第三方。
（三）本合同一式伍份，甲方执叁份、乙方执贰份。本合同双方代表签字盖章后生效，合同履行完毕后自行失效。
（四）本合同附件：
[bookmark: _Toc8760_WPSOffice_Level1]附件1：《成交清单》
[bookmark: _Toc29124_WPSOffice_Level1]附件2：《原附件清单》
附件3：《阳光合作协议》

 甲方（盖章）：                     乙方（盖章）：

法定代表人（签章）：               法定代表人（签章）：

或授权代表人（签字）：             或授权代表人（签字）：
                                 
签约地点：东莞市                      签订时间：2025年  月  日
[bookmark: _Toc18006_WPSOffice_Level1]
附件1：《成交清单》　


附件2：《原附件清单》　



[bookmark: _Toc20913_WPSOffice_Level1]附件3：　
[bookmark: _Toc23645_WPSOffice_Level1]阳光合作协议

甲方（采购方全称）： 东莞市新东元环保投资有限公司
乙方（供应方全称）：            
    甲乙双方于2026年  月  日签署了东莞市海心沙资源综合利用中心环保热电厂2026年度热控专业备品备件采购项目合同（以下简称原合同），为加强双方阳光合作，保证职员职业安全，甲乙双方经协商签定本协议并作为双方共同遵守的阳光合作行为准则。
1. [bookmark: _Toc7762_WPSOffice_Level1]甲方责任
1.甲方有责任向乙方介绍本单位有关采购管理通用原则和本协议的规定。
2.甲方有责任对本单位相关人员进行阳光合作教育。
3.甲方人员应严格遵守本单位有关阳光合作管理的规定，不得接受乙方任何形式的回扣、实物、现金、有价证券、礼券等有价物品，不得参加乙方提供的旅游或其他可能影响职务行为公正履行的活动。 
4.甲方人员如违反阳光合作管理制度及本协议规定，甲方视情节轻重、影响大小给予行政及经济处罚。
5．对于乙方举报甲方人员违反阳光合作规定的情况，甲方应及时进行调查，根据调查情况进行处理，并将调查结果向乙方反馈。
6.接受举报的一方应为举报方保密，不得对举报方进行报复，对举报属实和严格遵守《阳光合作协议》的合作方，在同等条件下给予后续合作的优先权。
1. [bookmark: _Toc14834_WPSOffice_Level1]乙方责任
1.乙方应保证乙方人员了解甲方有关采购管理通用原则和及本协议的规定，并遵照执行。
2.乙方不得以任何形式给予甲方人员回扣、赠送实物、现金、有价证券、礼券等有价物品或提供旅游等其他可能影响职务行为公正履行的活动（以下统称“财物”）。
3.乙方有责任接受甲方对乙方在合作期间阳光合作管理执行情况的监督，并对甲方相关调查工作主动配合。
4.乙方有义务就甲方人员任何形式的索取或收受财物行为及时向甲方（直接联系人为东莞实业投资控股集团有限公司风控法务部）举报。如乙方或其人员向甲方人员给予财物，或甲方人员向乙方索取财物，乙方满足其要求并且未向甲方举报的，一经查实（包括但不限于被甲方核实属实，或者被司法机关或第三方核实属实的），甲方将在内部通报；乙方除应向甲方赔偿由此给甲方造成的损失外，乙方还应向甲方支付相当于原合同总价的10%的违约金，并对乙方知情不报人员进行相应处罚；连续出现2次及以上类似情况或者如因乙方在合作期间贿赂甲方人员，被司法机关立案查处核实属实的，甲方有权解除原合同，如甲方解除原合同的，则乙方应退还甲方所支付的所有款项并按原合同与本合同约定承担违约责任，且五年之内不得作为东实集团（东莞实业投资控股集团有限公司及下属子公司）合格供应商。
5．甲方接受乙方实名或匿名举报，保证为举报者的信息保密，常设举报部门及电话： 
举报受理部门：东莞实业投资控股集团有限公司风控法务部
东实集团举报邮箱：dgsyxf@163.com
东实集团举报电话：0769-28820703（周一至周五9:00-12:00和14:00-18:00）
邮寄地址：东莞市东城区八一路1号机关二号大院9号楼，东莞实业投资控股集团有限公司风控法务部收，邮编523000。
1. [bookmark: _Toc27720_WPSOffice_Level1]其他
1.本协议是原合同的补充协议，与原合同有同等法律效力。
2.本协议一式伍份，甲方叁份，乙方贰份, 具有同等法律效力。
3.本协议经双方签署后生效。

甲方（盖章）：					     乙方（盖章）：

法定代表人（授权代表）：				 法定代表人（授权代表）：

[bookmark: 现场签证通知单][bookmark: 设计变更通知单]签约日期：2026年  月  日	             签约日期：2026年  月  日


附件八：
东莞市海心沙资源综合利用中心环保热电厂2026年度热控专业备品备件采购项目清单        
	序号
	名称
	规格型号
	参考数量
	单位
	单价（元）
	暂定金额（元）
	品牌
	是否偏离（填是/否）
	备注

	1
	称重传感器
	CZL-YB-30SH
	2
	只
	
	
	山东金钟
	
	
	供货时需提供厂家供货证明及原厂质保函

	2
	称重传感器
	CZL-YB-40SH
	2
	只
	
	
	山东金钟
	
	
	供货时需提供厂家供货证明及原厂质保函

	3
	称重指示器
	XK3102SD
	1
	台
	
	
	山东金钟
	
	
	供货时需提供厂家供货证明及原厂质保函

	4
	数字I/O板
	PCI-1761
	1
	块
	
	
	山东金钟
	
	
	供货时需提供厂家供货证明及原厂质保函

	5
	红外光栅
	FZB-8
	1
	对
	
	
	山东金钟
	
	
	供货时需提供厂家供货证明及原厂质保函

	6
	道闸机
	HBG6
	1
	个
	
	
	山东金钟
	
	
	供货时需提供厂家供货证明及原厂质保函

	7
	传感器汇集接线盒
	JXHS3
	1
	个
	
	
	山东金钟
	
	
	供货时需提供厂家供货证明及原厂质保函

	8
	称重仪表
	DZ2008-R1
	1
	个
	
	
	广州朗赫
	
	
	供货时需提供厂家供货证明及原厂质保函

	9
	称重传感器
	DZHM-62-D-40t
	2
	个
	
	
	广州朗赫
	
	
	供货时需提供厂家供货证明及原厂质保函

	10
	称重传感器
	DZBM-62-D-40t
	2
	个
	
	
	广州朗赫
	
	
	供货时需提供厂家供货证明及原厂质保函

	11
	传感器汇集接线盒
	DJ6-8P-1
	1
	个
	
	
	广州朗赫
	
	
	供货时需提供厂家供货证明及原厂质保函

	12
	光电开光
	MY-40A
	1
	个
	
	
	广州朗赫
	
	
	供货时需提供厂家供货证明及原厂质保函

	13
	交通信号灯
	CD200-3-15A
	1
	个
	
	
	广州朗赫
	
	
	供货时需提供厂家供货证明及原厂质保函

	14
	户外音柱
	LV-SATA
	1
	个
	
	
	广州朗赫
	
	
	供货时需提供厂家供货证明及原厂质保函

	15
	车牌识别
	LV-VM40-B300P
	1
	个
	
	
	广州朗赫
	
	
	供货时需提供厂家供货证明及原厂质保函

	16
	称重管理服务器
	 LV-EXAVS
	1
	个
	
	
	广州朗赫
	
	
	供货时需提供厂家供货证明及原厂质保函

	17
	 数据处理器 
	  LV-EXPRES
	1
	个
	
	
	广州朗赫
	
	
	供货时需提供厂家供货证明及原厂质保函

	18
	道闸机
	LV-3063-ZY
	1
	个
	
	
	广州朗赫
	
	
	供货时需提供厂家供货证明及原厂质保函

	19
	渣吊称重成套
	QCX-M-1-10T/200-400
	1
	套
	
	
	常州市常欣电子衡器有限公司
	
	
	供货时需提供厂家供货证明及原厂质保函

	20
	无线发射器
	QCX-4C-S-18T
	1
	个
	
	
	常州市常欣电子衡器有限公司
	
	
	供货时需提供厂家供货证明及原厂质保函

	21
	起重量限制器/QXC-4C型电子秤
	QCX-4C-S-18T
	1
	个
	
	
	常州市常欣电子衡器有限公司
	
	
	供货时需提供厂家供货证明及原厂质保函

	22
	称重传感器
	XB-15T
	1
	个
	
	
	常州市常欣电子衡器有限公司
	
	
	供货时需提供厂家供货证明及原厂质保函

	23
	工控机
	研华ARK-6322，带垃圾吊称重程序
	1
	台
	
	
	北京起重运输机械设计研究院有限公司
	
	
	供货时需提供厂家供货证明及原厂质保函

	24
	压力表
	径向Y-100,量程：0-0.4MPa,螺牙:M20×1.5，接液材质：316
	5
	个
	
	
	北京布莱迪
	
	
	供货时需提供厂家供货证明及原厂质保函

	25
	耐震压力表
	径向Y-100,量程：0-1.0MPa,螺牙:M20×1.5，接液材质：316
	5
	个
	
	
	北京布莱迪
	
	
	供货时需提供厂家供货证明及原厂质保函

	26
	耐震压力表
	径向Y-150,量程：0-10MPa,螺牙:M20×1.5，接液材质：316
	5
	个
	
	
	北京布莱迪
	
	
	供货时需提供厂家供货证明及原厂质保函

	27
	K型热电偶
	0~1300℃，铠装芯装配式，K分度，单支，L=1100，φ10铠装偶；φ25保护管材质：GH3090，电气接口：M20x1.5内螺纹，配防水接线盒(弹簧压着式)，精度等级：I，650mm耐磨头(整体式)钴60耐磨合金
	20
	支
	
	
	重庆川仪自动化，北京布莱迪仪表，上海自动化仪表，上海毅碧仪表
	
	
	供货时需提供厂家供货证明及原厂质保函

	28
	双色水位计光源模块
	GSN-1-ULB64/6.4GY
	20
	套
	
	
	铁岭铁光仪器仪表有限公司
	
	
	供货时需提供厂家供货证明及原厂质保函

	29
	电接点水位计电极
	GSN-1-115
	20
	套
	
	
	铁岭铁光仪器仪表有限公司
	
	
	供货时需提供厂家供货证明及原厂质保函

	30
	水位计半导体电源
	YBDK-Ⅱ 60
	1
	个
	
	
	铁岭铁光仪器仪表有限公司
	
	
	供货时需提供厂家供货证明及原厂质保函

	31
	智能电接点水位计
	UDZ-01-19Q-Z
	1
	台
	
	
	铁岭铁光仪器仪表有限公司
	
	
	供货时需提供厂家供货证明及原厂质保函

	32
	电接点测量筒
	UDZ-01-19Q-T
	1
	台
	
	
	铁岭铁光仪器仪表有限公司
	
	
	供货时需提供厂家供货证明及原厂质保函

	33
	平衡容器
	B67W-100,PN100,DN20
	1
	台
	
	
	铁岭铁光仪器仪表有限公司
	
	
	供货时需提供厂家供货证明及原厂质保函

	34
	水位计悬挂式电源光源箱
	GSN-ELB-PR
	1
	个
	
	
	铁岭铁光仪器仪表有限公司
	
	
	供货时需提供厂家供货证明及原厂质保函

	35
	云母片
	GSN-1-ULB64/6.4
	20
	片
	
	
	铁岭铁光仪器仪表有限公司
	
	
	供货时需提供厂家供货证明及原厂质保函

	36
	行程开关
	WLCA2-TH-N
	20
	个
	
	
	OMRON
	
	
	供货时需提供厂家供货证明及原厂质保函

	37
	VAD开关型主板
	AR1401，开关型
	2
	块
	
	
	Hitewell
	
	
	供货时需提供厂家供货证明/项目授权证明及原厂质保函

	38
	VAD就地控制板
	AD1202
	2
	块
	
	
	Hitewell
	
	
	供货时需提供厂家供货证明/项目授权证明及原厂质保函

	39
	VAD就地控制板
	AD1402
	2
	块
	
	
	Hitewell
	
	
	供货时需提供厂家供货证明/项目授权证明及原厂质保函

	40
	VAD调节型主板
	AR1503，调节型
	2
	块
	
	
	Hitewell
	
	
	供货时需提供厂家供货证明/项目授权证明及原厂质保函

	41
	绝对编码器
	Y10103415
	2
	个
	
	
	Hitewell
	
	
	供货时需提供厂家供货证明/项目授权证明及原厂质保函

	42
	电动执行器反馈板
	WCIQ81248 带中停
	2
	块
	
	
	Hitewell
	
	
	供货时需提供厂家供货证明/项目授权证明及原厂质保函

	43
	电动执行器
	VADQ030 角行程 调节型 380V/3P/50HZ IP68 带专用阀门DN80
	2
	个
	
	
	Hitewell
	
	
	供货时需提供厂家供货证明/项目授权证明及原厂质保函

	44
	电动执行器
	VADML12，直行程、调节型、380V、带线性单元  
	2
	个
	
	
	Hitewell
	
	
	供货时需提供厂家供货证明/项目授权证明及原厂质保函

	45
	电动执行器
	VADQ060 直行程 开关型 380V/3P/50HZ IP68 v 带阀门 DN65
	2
	个
	
	
	Hitewell
	
	
	供货时需提供厂家供货证明/项目授权证明及原厂质保函

	46
	主板
	2SDQ(B)系列适配
	3
	块
	
	
	扬州电力设备修造厂
	
	
	供货时需提供厂家供货证明及原厂质保函

	47
	电源板
	2SDQ(B)系列适配
	3
	块
	
	
	扬州电力设备修造厂
	
	
	供货时需提供厂家供货证明及原厂质保函

	48
	WK电源板
	DZW+WK型电动执行器适用
	2
	块
	
	
	扬州电力设备修造厂
	
	
	供货时需提供厂家供货证明及原厂质保函

	49
	WK控制器
	DZW+WK型电动执行器适用
	2
	套
	
	
	扬州电力设备修造厂
	
	
	供货时需提供厂家供货证明及原厂质保函

	50
	WK面板
	DZW+WK型电动执行器适用
	2
	个
	
	
	扬州电力设备修造厂
	
	
	供货时需提供厂家供货证明及原厂质保函

	51
	开度信号转换器
	XQWKD-2
	2
	个
	
	
	扬州电力设备修造厂
	
	
	供货时需提供厂家供货证明及原厂质保函

	52
	电源板
	适配ROTORK电动执行机构IQC12F10A
	2
	个
	
	
	罗托克ROTORK
	
	
	供货时需提供厂家供货证明/项目授权证明及原厂质保函

	53
	显示面板
	适配ROTORK电动执行机构IQC12F10A
	2
	个
	
	
	罗托克ROTORK
	
	
	供货时需提供厂家供货证明/项目授权证明及原厂质保函

	54
	切换开关
	适配ROTORK电动执行机构IQC12F10A
	2
	个
	
	
	罗托克ROTORK
	
	
	供货时需提供厂家供货证明/项目授权证明及原厂质保函

	55
	接触器
	适配ROTORK电动执行机构IQC12F10A
	2
	个
	
	
	罗托克ROTORK
	
	
	供货时需提供厂家供货证明/项目授权证明及原厂质保函

	56
	伺服板
	适配ROTORK电动执行机构IQC12F10A
	2
	块
	
	
	罗托克ROTORK
	
	
	供货时需提供厂家供货证明/项目授权证明及原厂质保函

	57
	力矩传感器
	适配ROTORK电动执行机构IQC12F10A
	2
	个
	
	
	罗托克ROTORK
	
	
	供货时需提供厂家供货证明/项目授权证明及原厂质保函

	58
	执行器编码器
	适配ROTORK电动执行机构IQC12F10A
	3
	个
	
	
	罗托克ROTORK
	
	
	供货时需提供厂家供货证明/项目授权证明及原厂质保函

	59
	电动执行器
	IQC12F10A
	2
	台
	
	
	罗托克ROTORK
	
	
	供货时需提供厂家供货证明/项目授权证明及原厂质保函

	60
	电动执行器
	IQC10F10B4 N 24RPM,34Nm，380VAC，50HZ
	2
	台
	
	
	罗托克ROTORK
	
	
	供货时需提供厂家供货证明/项目授权证明及原厂质保函

	61
	电磁阀
	DSG-03-2B2-D24-N1-50-L
	2
	个
	
	
	榆次油研液压
	
	
	

	62
	电磁阀
	DSHG-04-2B2-T-D24-N1-50-L
	2
	个
	
	
	榆次油研液压
	
	
	

	63
	电磁阀
	DSG-01-2B2-D24-N1-50-L
	2
	个
	
	
	榆次油研液压
	
	
	

	64
	电磁阀
	2W250-25DC24V
	5
	个
	
	
	亚德客 AIRTAC 
	
	
	

	65
	电磁阀
	4V210-08AC220V
	5
	个
	
	
	亚德客 AIRTAC 
	
	
	

	66
	电磁阀膜片
	K2000
	5
	个
	
	
	GOYEN
	
	
	

	67
	OPC电磁
	4WE6D62/EG24N9K4;MNO:R900561274
	1
	个
	
	
	Rexroth
	
	
	供货时需提供厂家供货证明及原厂质保函

	68
	LVDT
	4000TD型，0~200mm
	1
	支
	
	
	无锡河埒
	
	
	供货时需提供厂家供货证明及原厂质保函

	69
	伺服阀
	MOD：D633-460B;TYPE：R16KO1D0VSM2
	1
	个
	
	
	MOOG
	
	
	供货时需提供厂家供货证明/项目授权证明及原厂质保函

	70
	数字阀门控制器
	DVC2000
	1
	台
	
	
	FIELDVUE
	
	
	供货时需提供厂家供货证明/项目授权证明及原厂质保函

	71
	高温火焰电视探头组件总成
	GS-HTFM2200LD-ZJ
	1
	个
	
	
	合肥金星机电
	
	
	供货时需提供厂家供货证明及原厂质保函

	72
	画面分割解码器
	GS-SP-CC-06
	1
	套
	
	
	合肥金星机电
	
	
	供货时需提供厂家供货证明及原厂质保函

	73
	液晶拼接显示终端
	M55PJEGL-GS
	1
	台
	
	
	合肥金星机电
	
	
	供货时需提供厂家供货证明及原厂质保函

	74
	压力开关
	BH-040005-040，量程：101.5-0 KPA
	1
	个
	
	
	SOR
	
	
	供货时需提供厂家供货证明/项目授权证明及原厂质保函

	75
	压力开关
	BH-040002-040,量程：7-110 KPA
	1
	个
	
	
	SOR
	
	
	供货时需提供厂家供货证明/项目授权证明及原厂质保函

	76
	压力开关
	H100-521,量程：-4000Pa-4000Pa
	1
	个
	
	
	UE
	
	
	供货时需提供厂家供货证明/项目授权证明及原厂质保函

	77
	电机
	阀门电动装置专用电机（3PH),型号：YDF110-150A，380V 50HZ,功率150W，转速：1350r/min
	3
	台
	
	
	浙江静安防爆电机制造有限公司
	
	
	

	78
	电源模块
	6700/15
	1
	
	
	
	上海金积
	
	
	供货时需提供厂家供货证明及原厂质保函

	79
	振动模块 
	JNJVS6700/55
	2
	个
	
	
	上海金积
	
	
	供货时需提供厂家供货证明及原厂质保函

	80
	振动速度传感器
	JNJVS5500方向：水平
	2
	个
	
	
	上海金积
	
	
	供货时需提供厂家供货证明及原厂质保函

	81
	振动速度传感器
	JNJVS5500方向：垂直
	2
	个
	
	
	上海金积
	
	
	供货时需提供厂家供货证明及原厂质保函

	82
	485数据光猫
	TCF-142-M
	2
	对
	
	
	摩莎
	
	
	

	83
	交换机
	EDS-108
	3
	个
	
	
	摩莎
	
	
	

	84
	电源
	8002E
	1
	台
	
	
	江阴众和
	
	
	供货时需提供厂家供货证明及原厂质保函

	85
	管理模块
	8003E
	1
	台
	
	
	江阴众和
	
	
	供货时需提供厂家供货证明及原厂质保函

	86
	三取二超速模块
	8163E-A02-B03-D01-E02
	1
	块
	
	
	江阴众和
	
	
	供货时需提供厂家供货证明及原厂质保函

	87
	振动监测模块
	8014E-A02-B03-D00-E02
	1
	块
	
	
	江阴众和
	
	
	供货时需提供厂家供货证明及原厂质保函

	88
	轴振动监测模块
	8024E-A03-B03-D00-E02
	1
	块
	
	
	江阴众和
	
	
	供货时需提供厂家供货证明及原厂质保函

	89
	轴向位移监测模块
	8034E-A04/04/10/10-B03-C01/01/02/02-D01
	1
	块
	
	
	江阴众和
	
	
	供货时需提供厂家供货证明及原厂质保函

	90
	行程监测模块
	8074E-A20/20/51/51-B03-D00-E02
	1
	块
	
	
	江阴众和
	
	
	供货时需提供厂家供货证明及原厂质保函

	91
	继电器模块
	8328EB-1
	1
	块
	
	
	江阴众和
	
	
	供货时需提供厂家供货证明及原厂质保函

	92
	速度传感器
	SZ-6A
	3
	只
	
	
	江阴众和
	
	
	供货时需提供厂家供货证明及原厂质保函

	93
	电涡流探头
	ZH30103-A00-B04-C10-D01-E00
	1
	只
	
	
	江阴众和
	
	
	供货时需提供厂家供货证明及原厂质保函

	94
	前置器
	ZH30180-A90-B00
	2
	只
	
	
	江阴众和
	
	
	供货时需提供厂家供货证明及原厂质保函

	95
	延伸电缆
	ZH30130-A080-B02-C00
	1
	根
	
	
	江阴众和
	
	
	供货时需提供厂家供货证明及原厂质保函

	96
	电涡流探头
	ZH30703-A000-B050-C10-D01-E00
	1
	只
	
	
	江阴众和
	
	
	供货时需提供厂家供货证明及原厂质保函

	97
	前置器
	ZH30780-A90-B00
	1
	只
	
	
	江阴众和
	
	
	供货时需提供厂家供货证明及原厂质保函

	98
	延伸电缆
	ZH30730-A080-B02-C00
	1
	根
	
	
	江阴众和
	
	
	供货时需提供厂家供货证明及原厂质保函

	99
	电涡流探头
	ZH30851-A02-B000-C070-D10-E00-F00
	1
	只
	
	
	江阴众和
	
	
	供货时需提供厂家供货证明及原厂质保函

	100
	前置器
	ZH30850-A90-B00
	2
	只
	
	
	江阴众和
	
	
	供货时需提供厂家供货证明及原厂质保函

	101
	延伸电缆
	ZH30854-A080-B02-C00
	1
	根
	
	
	江阴众和
	
	
	供货时需提供厂家供货证明及原厂质保函

	102
	磁阻传感器
	SZCB-01/L=117
	1
	只
	
	
	江阴众和
	
	
	供货时需提供厂家供货证明及原厂质保函

	103
	磁阻传感器
	SZCB-01-01-080-00-03
	1
	只
	
	
	无锡厚德
	
	
	供货时需提供厂家供货证明及原厂质保函

	104
	热膨胀传感器
	TD-2-25
	1
	台
	
	
	江阴众和
	
	
	供货时需提供厂家供货证明及原厂质保函

	105
	转速/撞击子监视仪
	 XJZC-03A/Q
	1
	台
	
	
	江阴众和
	
	
	供货时需提供厂家供货证明及原厂质保函

	106
	差压变送器
	3051DP1A62A1AB4M5HR5，-4KPA-4KPA
	1
	个
	
	
	罗斯蒙特
	
	
	供货时需提供厂家供货证明/项目授权证明及原厂质保函

	107
	气体控制器
	M670控制器，总线制,32点位
	1
	台
	
	
	上海翼捷
	
	
	供货时需提供厂家供货证明及原厂质保函

	108
	气体控制器
	M670控制器,4-20毫安，分线制，4点位
	1
	台
	
	
	上海翼捷
	
	
	供货时需提供厂家供货证明及原厂质保函

	109
	CH4气体检测仪
	型号：GTQ-C610-CH4，检定气体：甲烷,测量范围：0-100%LEL,3线制,4-20mA,电压：DC24V，带声光报警，带传感器
	5
	台
	
	
	上海翼捷
	
	
	供货时需提供厂家供货证明及原厂质保函

	110
	H2S气体检测仪
	型号：C610-H2S，检定气体：硫化氢,测量范围：0-200umol/mol,3线制,4-20mA,电压：DC24V，带声光报警，带传感器
	2
	台
	
	
	上海翼捷
	
	
	供货时需提供厂家供货证明及原厂质保函

	111
	NH3气体检测仪
	型号：D610-NH3，检定气体：氨气,测量范围：0-100umol/mol,3线制,4-20mA,电压：DC24V，带声光报警，带传感器
	2
	台
	
	
	上海翼捷
	
	
	供货时需提供厂家供货证明及原厂质保函

	112
	CO气体检测仪
	C630-CO，总线型，量程0-1000PPM，测量气体：一氧化碳，总线制,电压：DC24V，带声光报警，带传感器
	2
	台
	
	
	上海翼捷
	
	
	供货时需提供厂家供货证明及原厂质保函

	113
	CH4气体检测仪
	型号：GTQ-C630-CH4，检定气体：甲烷,测量范围：0-100%LEL,总线制,电压：DC24V，带声光报警，带传感器
	5
	台
	
	
	上海翼捷
	
	
	供货时需提供厂家供货证明及原厂质保函

	114
	H2S气体检测仪
	型号：C630-H2S，检定气体：硫化氢,测量范围：0-200umol/mol,总线制,电压：DC24V，带声光报警，带传感器
	5
	台
	
	
	上海翼捷
	
	
	供货时需提供厂家供货证明及原厂质保函

	115
	NH3气体检测仪
	型号：D630-NH3，检定气体：氨气,测量范围：0-100umol/mol,总线制,电压：DC24V，带声光报警，带传感器
	5
	台
	
	
	上海翼捷
	
	
	供货时需提供厂家供货证明及原厂质保函

	116
	H2气体检测仪
	型号：D630-H2，检定气体：氢气,测量范围：0-100umol/mol,总线制,电压：DC24V，带声光报警，带传感器
	5
	台
	
	
	上海翼捷
	
	
	供货时需提供厂家供货证明及原厂质保函

	117
	甲烷探头传感器
	甲烷探头传感器，型号：S505,CH4
	10
	个
	
	
	上海翼捷
	
	
	供货时需提供厂家供货证明及原厂质保函

	118
	硫化氢探头传感器
	硫化氢探头传感器，型号：K-S505,H2S
	10
	个
	
	
	上海翼捷
	
	
	供货时需提供厂家供货证明及原厂质保函

	119
	一氧化碳探头传感器
	一氧化碳探头传感器，K-S505,CO
	10
	个
	
	
	上海翼捷
	
	
	供货时需提供厂家供货证明及原厂质保函

	120
	氨气探头传感器
	氨气探头传感器，S502A,NH3
	3
	个
	
	
	上海翼捷
	
	
	供货时需提供厂家供货证明及原厂质保函

	121
	比例阀
	2FRE 6B-22/25QK4MV
	3
	个
	
	
	Rexroth
	
	
	供货时需提供厂家供货证明及原厂质保函

	122
	比例阀滤芯
	PMDH2006H0030
	10
	个
	
	
	FG
	
	
	供货时需提供厂家供货证明及原厂质保函

	123
	PH计探头
	CPS11E
	3
	个
	
	
	E+H
	
	
	供货时需提供厂家供货证明/项目授权证明及原厂质保函

	124
	光纤收发器
	HF-500-E4-SC
	3
	个
	
	
	华飞科技
	
	
	

	125
	光纤收发器
	HF-500-E1-SC
	3
	个
	
	
	华飞科技
	
	
	

	126
	盐度计
	CLS50D
	3
	支
	
	
	E+H
	
	
	供货时需提供厂家供货证明/项目授权证明及原厂质保函

	127
	固态继电器
	KMTYM380D15R-24F-N
	2
	个
	
	
	库顿KUDOM
	
	
	

	128
	组旋开关
	TXK-10，DN50,L=600mm,材质316不锈钢
	10
	支
	
	
	泰信克Tesenko
	
	
	供货时需提供厂家供货证明及原厂质保函

	129
	差压变送器
	EJA11OE-JMS5J-914EA,量程0-25kpa,4-20毫安信号，HART协议
	1
	台
	
	
	EJA
	
	
	供货时需提供厂家供货证明及原厂质保函

	130
	差压变送器
	EJA120E-JES5J-914EA,量程0-1KPA,4-20毫安信号，HART协议
	1
	台
	
	
	EJA
	
	
	供货时需提供厂家供货证明及原厂质保函

	131
	差压变送器
	EJA110E-JMS5J-914EA,量程0-10kpa,4-20毫安信号，HART协议
	1
	台
	
	
	EJA
	
	
	供货时需提供厂家供货证明及原厂质保函

	132
	差压变送器
	EJA110E-JHS5J-914EA,量程0-200kpa,4-20毫安信号，HART协议
	1
	台
	
	
	EJA
	
	
	供货时需提供厂家供货证明及原厂质保函

	133
	差压变送器
	EJA11OE-JMS5J-914EA,量程±2kpa,4-20毫安信号，HART协议
	1
	台
	
	
	EJA
	
	
	供货时需提供厂家供货证明及原厂质保函

	134
	差压变送器
	EJA11OE-JMS5J-914EA,量程±4kpa,4-20毫安信号，HART协议
	1
	台
	
	
	EJA
	
	
	供货时需提供厂家供货证明及原厂质保函

	135
	差压变送器
	EJA11OE-JMS5J-914EA,量程0-50kpa,4-20毫安信号，HART协议
	1
	台
	
	
	EJA
	
	
	供货时需提供厂家供货证明及原厂质保函

	136
	差压变送器
	EJA11OE-JMS5J-914EA,量程0-600mmH2O,4-20毫安信号，HART协议
	1
	台
	
	
	EJA
	
	
	供货时需提供厂家供货证明及原厂质保函

	137
	差压变送器三阀组
	CV3P-0NF3LE/D1，316材质
	1
	个
	
	
	EJA
	
	
	供货时需提供厂家供货证明及原厂质保函

	138
	防堵取样装置
	规格型号：TKPFD-2,Y型，316不锈钢材质，壁厚≥3mm，仪表接口M20×1.5转直径14×2不锈钢短管
	10
	个
	
	
	安徽天康
	
	
	供货时需提供厂家供货证明及原厂质保函

	139
	三参数探头
	KR939SB3,油位-10-40mm，油温0-100℃，振动0-20mm/s,材质316，防爆ExdⅡCT4(H2)G
	1
	个
	
	
	北京科热
	
	
	供货时需提供厂家供货证明及原厂质保函

	140
	脉冲电磁阀
	型号：SCR353G060，DC24V
	10
	个
	
	
	ASCO
	
	
	供货时需提供厂家供货证明/项目授权证明及原厂质保函

	141
	电磁阀维修包
	型号：C140744  
	10
	个
	
	
	ASCO
	
	
	供货时需提供厂家供货证明/项目授权证明及原厂质保函

	142
	雷达料位计
	UVRL-42ENC2FHMDWKJ，量程30米以内，供电24VDC，输出4-20mA
	2
	台
	
	
	ULEVEL（深圳优威）
	
	
	供货时需提供厂家供货证明及原厂质保函

	143
	料位开关
	UVVS-PN3FEMAKD0600WKJ 长度60cm，电源24V，蝴蝶叶片，材质316L，DN50，防腐护套
	20
	个
	
	
	ULEVEL（深圳优威）
	
	
	供货时需提供厂家供货证明及原厂质保函

	144
	电源模块
	SITOP PSU8200
DC24V/40A
 6EP3337-8SB00-0AY0
	1
	个
	
	
	西门子SIEMENS
	
	
	供货时需提供厂家供货证明/项目授权证明及原厂质保函

	145
	电源模块
	SITOP PSU200M
DC24V/10A
 6EP1334-3BA10
	1
	个
	
	
	西门子SIEMENS
	
	
	供货时需提供厂家供货证明/项目授权证明及原厂质保函

	146
	PLC电源模块
	PM 190W 6EP1333-4BA00 
	1
	个
	
	
	西门子SIEMENS
	
	
	供货时需提供厂家供货证明/项目授权证明及原厂质保函

	147
	PLC主控器
	SIMATIC  S7-1500 
型号：6ES7511-1AK02-OABO
	1
	个
	
	
	西门子SIEMENS
	
	
	供货时需提供厂家供货证明/项目授权证明及原厂质保函

	148
	DI模块
	DI32*24VDC
型号：521-1BL10-0AAO
	2
	个
	
	
	西门子SIEMENS
	
	
	供货时需提供厂家供货证明/项目授权证明及原厂质保函

	149
	DQ模块
	DQ32*24VDC
型号：522-1BL10-0AA0
	2
	个
	
	
	西门子SIEMENS
	
	
	供货时需提供厂家供货证明/项目授权证明及原厂质保函

	150
	PLC电源模块
	PS 25W 24VDC 型号：6ES7050-OKAOO-0AB0
	1
	个
	
	
	西门子SIEMENS
	
	
	供货时需提供厂家供货证明/项目授权证明及原厂质保函

	151
	PLC电源模块
	PM 190W 120/230VDC 型号：6EP1333-4BA00 
	1
	个
	
	
	西门子SIEMENS
	
	
	供货时需提供厂家供货证明/项目授权证明及原厂质保函

	152
	PLC主控器
	SIMATIC  S7-1500 
CPU 1511-1PN
型号：6ES7511-1AK02-OABO
	1
	个
	
	
	西门子SIEMENS
	
	
	供货时需提供厂家供货证明/项目授权证明及原厂质保函

	153
	DI模块
	DI32*24VDC
型号：521-1BL10-0AAO
	2
	个
	
	
	西门子SIEMENS
	
	
	供货时需提供厂家供货证明/项目授权证明及原厂质保函

	154
	DQ模块
	DQ32*24VDC
型号：522-1BL10-0AA0
	2
	个
	
	
	西门子SIEMENS
	
	
	供货时需提供厂家供货证明/项目授权证明及原厂质保函

	155
	AI模块
	AI4*U/I/RTD/TC
型号：531-7QDOO-OABO
	2
	个
	
	
	西门子SIEMENS
	
	
	供货时需提供厂家供货证明/项目授权证明及原厂质保函

	156
	TM Count 2*24v
	6ES7 550-1AAOO-OABO
	1
	个
	
	
	西门子SIEMENS
	
	
	供货时需提供厂家供货证明/项目授权证明及原厂质保函

	157
	PLC通讯模块
	CP 1542-5
型号：6GK7 542-5FXOO-0XEO
	1
	个
	
	
	西门子SIEMENS
	
	
	供货时需提供厂家供货证明/项目授权证明及原厂质保函

	158
	PLC电源模块
	PM 190W 120/230VAC 型号：6EP1333-4BA00
	1
	个
	
	
	西门子SIEMENS
	
	
	供货时需提供厂家供货证明/项目授权证明及原厂质保函

	159
	PLC电源模块
	PS 60W 120/230VAC/DC 型号：507-ORA00-OABO
	1
	个
	
	
	西门子SIEMENS
	
	
	供货时需提供厂家供货证明/项目授权证明及原厂质保函

	160
	PLC主控器
	SIMATIC  S7-1500 
型号：6ES7512-1CK01-OABO
	1
	个
	
	
	西门子SIEMENS
	
	
	供货时需提供厂家供货证明/项目授权证明及原厂质保函

	161
	DI模块
	DI16/DO16*24VDC
DI16*24VDC           型号：521-1BH10-OAAO
	2
	个
	
	
	西门子SIEMENS
	
	
	供货时需提供厂家供货证明/项目授权证明及原厂质保函

	162
	DQ模块
	DQ16*24VDC      
型号：522-1BH10-OAAO
	2
	个
	
	
	西门子SIEMENS
	
	
	供货时需提供厂家供货证明/项目授权证明及原厂质保函

	163
	AI模块
	AI 8xU/I/RTD/TC ST
型号：6ES7 531-7KF00-OABO
	2
	个
	
	
	西门子SIEMENS
	
	
	供货时需提供厂家供货证明/项目授权证明及原厂质保函

	164
	PLC通讯模块
	CP 1542-5
型号：6GK7 542-5FXOO-0XE0
	1
	个
	
	
	西门子SIEMENS
	
	
	供货时需提供厂家供货证明/项目授权证明及原厂质保函

	165
	PLC电源模块
	PM 190W 120/230VAC     型号：6EP1333-4BA00
	1
	个
	
	
	西门子SIEMENS
	
	
	供货时需提供厂家供货证明/项目授权证明及原厂质保函

	166
	PLC主控器
	SIMATIC S7-1500
CPU 1513-1 PN
型号：6ES7 513-1AL02-0AB0
	1
	个
	
	
	西门子SIEMENS
	
	
	供货时需提供厂家供货证明/项目授权证明及原厂质保函

	167
	DI模块
	DI 16x24VDC HF
型号：6ES7 521-1BH00-0AB0
	2
	个
	
	
	西门子SIEMENS
	
	
	供货时需提供厂家供货证明/项目授权证明及原厂质保函

	168
	DQ模块
	DQ 16x230VAC/2A ST
型号：6ES7 522-5HH00-0AB0
	2
	个
	
	
	西门子SIEMENS
	
	
	供货时需提供厂家供货证明/项目授权证明及原厂质保函

	169
	PLC通讯模块
	CP 1542-5
型号：5GM7 542-5FX00-0XE0
	1
	个
	
	
	西门子SIEMENS
	
	
	供货时需提供厂家供货证明/项目授权证明及原厂质保函

	170
	PLC电源模块
	DC 24V PS 307 5A
	1
	个
	
	
	西门子SIEMENS
	
	
	供货时需提供厂家供货证明/项目授权证明及原厂质保函

	171
	PLC主控器
	SIMATIC S7-300
CPU314-2 DP
型号：314-6CH04-0AB0
	1
	个
	
	
	西门子SIEMENS
	
	
	供货时需提供厂家供货证明/项目授权证明及原厂质保函

	172
	DI模块
	DI 32*DC24V   型号：(321-1BL00-0AA0)
	2
	个
	
	
	西门子SIEMENS
	
	
	供货时需提供厂家供货证明/项目授权证明及原厂质保函

	173
	DQ模块
	DQ 32*DC 24v/0.5A
 型号：(322-1BL00-0AA0)   
	2
	个
	
	
	西门子SIEMENS
	
	
	供货时需提供厂家供货证明/项目授权证明及原厂质保函

	174
	PLC电源模块
	PS 307 10A
型号：307-1KA02-0AB0
	1
	个
	
	
	西门子SIEMENS
	
	
	供货时需提供厂家供货证明/项目授权证明及原厂质保函

	175
	PLC主控器
	CPU315-2 DP
SIMATIC S7-300
型号：315-2AH14-0AB0
	1
	个
	
	
	西门子SIEMENS
	
	
	供货时需提供厂家供货证明/项目授权证明及原厂质保函

	176
	DI模块
	DI 16xDC24V
型号：321-1BH02-0AB0
	2
	个
	
	
	西门子SIEMENS
	
	
	供货时需提供厂家供货证明/项目授权证明及原厂质保函

	177
	DQ模块
	DQ 16xDC24V/0.5A
型号：322-1BH01-0AB0
	2
	个
	
	
	西门子SIEMENS
	
	
	供货时需提供厂家供货证明/项目授权证明及原厂质保函

	178
	AI模块
	AI 8x12BIT
型号：331-7KF02-0AB0
	2
	个
	
	
	西门子SIEMENS
	
	
	供货时需提供厂家供货证明/项目授权证明及原厂质保函

	179
	AO模块
	AO 4x12BIT
型号：332-5HD01-0AB0
	2
	个
	
	
	西门子SIEMENS
	
	
	供货时需提供厂家供货证明/项目授权证明及原厂质保函

	180
	PLC通讯模块
	SIMATIC TIC
DP/DP Coupler
型号：158-0AD01-0XA0
	1
	个
	
	
	西门子SIEMENS
	
	
	供货时需提供厂家供货证明/项目授权证明及原厂质保函

	181
	IM-S模块
	IM360 IM-S
型号：360-3AA01-0AB0
	1
	个
	
	
	西门子SIEMENS
	
	
	供货时需提供厂家供货证明/项目授权证明及原厂质保函

	182
	IM-R模块
	IM361 IM-R
型号：361-3CA01-0AB0
	1
	个
	
	
	西门子SIEMENS
	
	
	供货时需提供厂家供货证明/项目授权证明及原厂质保函

	183
	电源模块
	EDR-120-24
	10
	个
	
	
	明纬
	
	
	

	184
	火焰监视装置
	型号：ATSYB-TV，含传动支架、检视高温探头冷却装置、过滤装置、管路接头等，
	1
	台
	
	
	铁岭奥特斯仪表制造有限公责任公司
	
	
	需提供厂家供货证明及厂家现场调试服务

	185
	气动调节阀
	VT2ISW53BLM 带V18345-1010221001控制器，DN15法兰
	1
	台
	
	
	法登
	
	
	需提供厂家供货证明或项目授权证明

	186
	气动开关阀
	VT1ASW90AM DN100
	1
	台
	
	
	法登
	
	
	需提供厂家供货证明或项目授权证明

	187
	气动开关阀
	VT1DZFWM  DN80
	1
	台
	
	
	法登
	
	
	需提供厂家供货证明或项目授权证明

	188
	拉绳编码器
	CLMB1-AJBCI12P013000HPCANO
	1
	台
	
	
	ASM
	
	
	供货时需提供厂家供货证明/项目授权证明及原厂质保函

	189
	氨水调节阀
	8044/015VE-STC15-VPX
	1
	台
	
	
	德国舒伯特
	
	
	供货时需提供厂家供货证明/项目授权证明及原厂质保函

	190
	氧量分析仪
	CE-2C-ISG-CH-1000-DY，904L防腐型探头，DN100法兰
	1
	台
	
	
	北京中电伊川
	
	
	供货时需提供厂家供货证明及原厂质保函

	191
	便携式超声波流量计
	OPTISONIC6300P-K，带电池供电可外接电源220VAC,提供3米分体电缆，IP67,4-20mA输出,传感器：适用DN15-DN150  
	1
	台
	
	
	科隆KROHNE
	
	
	供货时需提供厂家供货证明/项目授权证明及原厂质保函

	192
	雷达液位计
	TXK-08-30M，量程0-20米可定制，DN80法兰316不锈钢,ExdⅡCT4，两线制，4-20毫安输出，HART协议
	1
	台
	
	
	泰信克Tesenko
	
	
	供货时需提供厂家供货证明及原厂质保函

	193
	磁翻板液位计
	HTUHC-CY-2500，法兰DN20,两线制，4-20毫安输出，HART协议，量程2.5米，材质316不锈钢
	1
	台
	
	
	泰信克Tesenko
	
	
	供货时需提供厂家供货证明及原厂质保函

	194
	磁翻板液位计
	HTUHC-CY-1100，法兰DN25 PN16,两线制，4-20毫安输出，HART协议，量程1.1米，材质316不锈钢
	1
	台
	
	
	泰信克Tesenko
	
	
	供货时需提供厂家供货证明及原厂质保函

	195
	电磁流量计
	OPTIFLUX4050C 一体式  DN300PN10 PTFE衬里 HC电极 24VDC 4~20mA输出 0.5%精度 IP67
	1
	台
	
	
	科隆KROHNE
	
	
	供货时需提供厂家供货证明/项目授权证明及原厂质保函

	196
	电磁流量计
	OPTIFLUX4050C 一体式  DN25PN40 PTFE衬里 HC电极 24VDC 4~20mA输出 0.5%精度 IP67
	1
	台
	
	
	科隆KROHNE
	
	
	供货时需提供厂家供货证明/项目授权证明及原厂质保函

	197
	电磁流量计
	OPTIFLUX4050C 一体式  DN40PN10 PTFE衬里 HC电极 24VDC 4~20mA输出 0.5%精度 IP67
	1
	台
	
	
	科隆KROHNE
	
	
	供货时需提供厂家供货证明/项目授权证明及原厂质保函

	198
	电磁流量计
	OPTIFLUX4050C 一体式  DN15PN10 PTFE衬里 HC电极 24VDC 4~20mA输出 0.5%精度 IP67
	1
	台
	
	
	科隆KROHNE
	
	
	供货时需提供厂家供货证明/项目授权证明及原厂质保函

	暂定总价（大写：人民币                ）
	￥
	


备注：“参考数量”仅为预估量，不作为采购人实际采购数量。
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